PluginHeader{
	RailSimVersion = 2.00;
	PluginType = Pier;
	PluginName = "[新交通システム]標準型_金沢シーサイドライン向け複線橋脚1";
	PluginAuthor = "n";
	IconTexture = "..//..//Train/n_ynt1001/icon1.png";
	Description = "「新交通システムの標準化とその基本仕様」で定められた標準規格を基に、RailSimⅡで敷設しやすくなるよう調節したものです。";
	Description = "当橋脚PIはシーサイドラインの仕様を再現していますが、軌道と電化の規格が同じアストラムラインの軌道としても使用できます。";
	Description = "この橋脚PIを使用される際は、高架5m以上で敷設してください。";
}


PierInfo{
	TrackNum = 2;
	TrackInterval = 3.8;
	Interval = 40.0;
	BuildMinAlt = 5.0;
}

Joint{
	ModelFileName = "Joint.x";
	ModelScale = 1.0;
	JointToHeadLocal = (0.0, -0.2, 0.0);
}

Head{
	ModelFileName = "pier.x";
	ModelScale = 1.0;
	HeadToPierLocal = (0.0, -5.0, 0.0);
}

Base{
	ModelFileName = "";
	BaseToPierLocal = (0.0, 0.2, 0.0);
}
Profile{
	Material{
		UseTexture = yes;
		TexFileName = "pier.png";
		TexVPerMeter = 0.5;
	}
	Face{
		Vertex{
			Coord = (-1.2, -1.2);
			TexU = 0.0;
		}
		Vertex{
			Coord = (-1.2, 1.2);
			TexU = -2.0;
		}
	}
	Face{
		Vertex{
			Coord = (-1.2, 1.2);
			TexU = 0.0;
		}
		Vertex{
			Coord = (1.2, 1.2);
			TexU = -2.0;
		}
	}
	Face{
		Vertex{
			Coord = (1.2, 1.2);
			TexU = 0.0;
		}
		Vertex{
			Coord = (1.2, -1.2);
			TexU = -2.0;
		}
	}
	Face{
		Vertex{
			Coord = (1.2, -1.2);
			TexU = 0.0;
		}
		Vertex{
			Coord = (-1.2, -1.2);
			TexU = -2.0;
		}
	}
}
